**TRIMATIC - érvek**

* Nagyon kemény és változó keménységű vízhez

Gyakorlatilag bármilyen vízkeménység mellett alkalmazható.

* Elősegíti a fertőtlenítést

Felületi hatása segíti a bojler vizének terülését az elöblített tányérokon, edényeken, ezzel megteremtve a fertőtlenítéshez szükséges körülményeket.

* Gyors és cseppmentes száradás

A Trimatic gépi öblítőszer használata gyönyörű, csillogó tányérokat eredményez. Öblítés után néhány másodpercen belül megszárítja az elmosogatott tárgyakat.

* Vízkőmentesíti a bojlert

Megakadályozza a keménységet okozó sók kicsapódását a bojler falán és a fűtőszálon egyaránt.

* Foszfátmentes

A csatornákon keresztül, az állóvizekbe jutó foszfátterhelés eutrofizációt okoz, amely a halállomány és a helyi fauna pusztulásához vezet. A Trimatic gépi öblítőszer foszfátmentes összetétele környezetkímélő mosogatási technológiát tesz lehetővé.

**TRIMATIC felhasználási területei**

* Élelmiszeripar
* Ételgyártás
* Intézmény
* Italgyártás
* Közétkeztetés
* Vendéglátóipar

**TRIMATIC használata**

* A gép beállítását arra képzett szakember végzi

## TRIMATIC és a biztonság

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

## TRIMATIC tulajdonságai

**Fizikai tulajdonságok**  
pH értéke: 2  
Színe: zöld  
Illata: semleges  
  
**Kiszerelések**  
Trimatic gépi öblítőszer 5 liter  
Trimatic gépi öblítőszer 22 liter

## TRIMATIC és a minőség

Minőségét megőrzi: 2 évig  
  
ÁNTSZ engedély száma: 5-K918-1/2003  
OÉTI engedély száma: 3794-2/2004  
OTH engedély száma:   
OKBI engedély száma: 754/04